Rozpočet restaurátorských a kamenických prací na kašně na náměstí v Lanškrouně vlevo před radnicí.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Nacenění předpokládaných prací: | Náklady |
| 1. | Očištění povrchu (biocidní, chemické a abrazivní odstranění nečistot a krust) | Kč |
| 2. | Odstranění korodovaných a obnažených kovových čepu obkladu, dožilých spár a tmelu včetně obnovení prostupu v hlavici | Kč |
| 3. | Demontáž krycí hlavice středového pilíře | Kč |
| 4. | Zpevnění (strukturální zpevnění erodovaných a korodujících povrchů) | Kč |
| 5. | Lepení a injektování (fixace prasklin) | Kč |
| 6. | Krycí horní římsy s profilem levého boku v místě současného prostupu tloušťka 25 cm šíře 57cm 5bm a jejich osazení | Kč |
| 7. | Krycí desky levého boku v místě současného prostupu tloušťka 6cm šíře 80cm 5bm a jejich osazení | Kč |
| 8. | Krycí desky zadní a boční strana obvodového schodu tloušťka 6cm šíře 54cm 20bm a jejich osazení | Kč |
| 9. | Transfer, osazení krycí hlavice středového pilíře a očištění | Kč |
| 10. | Plastické retuš (tmelení umělým kamenem) | Kč |
| 11. | Spárování | Kč |
| 12. | Barevná retuš doplňků (barevné zapojení umělého kamene) | Kč |
| 13. | Dokumentace | Kč |
| 14. | Oplechování olovem boky a sloup 1mm a dno 1,2mm (vnitřní vodotěsná vana) - 76 m | Kč |
|  |  |  |
|  | Cena celkem | **Kč** |
|  |  |  |

V České Třebové 26.6.2024